| 10 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |

1000

|

-10

|

0

|

10

|

20

|

30

|

40

|

50

| | | | | | | | || | | | | | | | ||

| | | | | | |

Frequency (GHz)

Gain [dB]

|U|

0

1

2

3

4

-1 r_{22}

β^2

Output Resistance r_{22} [kΩ]